---------------------------------------------------------------------------------------------------
				Tworzenie wrappera CLIENT-F
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. W pliku READARCHI.c nalezy zmienic ustawienie: 
  - #define MC "eth.." jesli korzystamy z interface eth0 to wpisujemy "eth0"
	jesli korzystamy z eth1 to wpisujemy "eth1". client-F pobiera 
	mac address i musimy poinformowac ktora karta jest zarejestrowana 
	w Serwerze Kolejki Zlecen. Uwaga, nie nalezy uzywac poczenia WiFi.
  - #define IP "..." wpisujemy address IP komputera na ktorym dziala SERVER-F
  
  Numeru portu nie zmieniamy, poniewaz wymaga to ponownej kompilacji SERVER-F
	


2. W pliku WRITEARCHI.c nalezy zmienic ustawienie:
  - #define MC "eth.." jesli korzystamy z interface eth0 to wpisujemy "eth0"
	jesli korzystamy z eth1 to wpisujemy "eth1". client-F pobiera 
	mac address i musimy poinformowac ktora karta jest zarejestrowana 
	w Serwerze Kolejki Zlecen. Uwaga, nie nalezy uzywac poczenia WiFi.
  - #define IP "..." wpisujemy address IP komputera na ktorym dziala SERVER-F

  Numeru portu nie zmieniamy, poniewaz wymaga to ponownej kompilacji SERVER-F



3. Uruchamiamy polecenie 

		./compile-wrapper

aby wygenerowac pliki read-from-archi oraz write-to-archi

-------------------
4. mserver-FACHI_pop.c to jest testowa nowa wersja z porawkami, jeszcze badana zanim zmieni sie w wersje 
   nowa mserver-FARCHI.c
------------------
