Po dokonaniu zmian w pliku mountRAM nalezy go skopiowac 
do katalogu:
/home/SYSBUF/

Pliki:
mloopBUF - glowna petla, ktora odczytuje polecenia z W00,
	   i wykonuje zadania.
	   po przyjeciu zadania przesyla odpowiedzi:
	   DONE - jesli sa to zadania zakoczone i wykonane 
		  w ramach petli
	   RUN - jesli sa to zadania ktore pracuja dluzej 
                  jako procesy w tle

md5      - oblicza skrot md5 i wyciczona sume przekazuje 
           jako string

mountRAM - plik skryptu montuje /mnt/tmp (jako tmpfs) 
           i wykonuje inne czynnosci podcza uruchomienia
           demona mloopBd w czsie boot BUFFERa

mk_image - skrypt do pobierania obrazu systemu i zapisu do pliku
	   /home/bufW/bufsys.arch

regen    - skrypt realizujacy regeneracje systemu BUFFERa
           wymagane jest umieszczenie pliku bufsys.arch
           w katalogu: /home/bufR (tak jak kazdego innego pliku
           ktory jest przekazywany z NODE do BUFFER)
